**昆明广播电视大学（昆明开放学院）**

**关于供水系统设备（水泵房设备采购项目）招标信息公告**

**一、 项目名称：供水系统设备（**水泵房设备采购项目）

**二、 招标内容：**按照采购配置我校水泵房的要求，提供配置、运输、安装及售后的全套服务。

**三、定标方式：**综合评分法

**四、建设地点：**昆明广播电视大学（昆明开放学院）校园内

**五、投标人资格审核时间、地址、联系方式：**

学校在邀标报名的基础上，按照资格审核确定投标人的投标资格。

1、**投标人资格审核时间：2018年4月26日上午9:00。（九点以后到者，视为放弃本次投标。）**

2、地址：昆明广播电视大学（昆明开放学院）三楼报告厅，昆明市盘龙区新迎小区文艺路 0871--63363982，李老师、苏老师

**六、投标人在资格审核时必须提供的材料**

投标报名时，投标人应携带和提供以下材料：

1、具有独立法人机构资质，工商营业执照具有经营供水设备范围的许可。提供《企业法人营业执照》原件及复印件、《税务登记证》原件及复印件，复印件加盖公章；

2、法定代表人委托授权书原件，授权代表身份证原件及复印件

3、国家或昆明市相关职能部门对产品检验合格的证书或报告书原件及复印件；

4、须持有相关ISO认证（如质量管理体系认证书、质检报告等）；

5、同类业绩证明及其它证明材料；

6、具有履行合同的财务、技术和生产能力的证明文件；

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的经济实力和专业技术能力；无骗取中标、严重违约或重大安全、质量问题。

**七、主要设备要求及清单**

为昆明广播电视大学水泵房配置的设备，总体要求为市场主流品牌，产品具有较高品质。

1、进水管DN50大约150米，出水管DN80大约100米，采用知名品牌国标热度锌钢管。

2、变频恒压供水设备组件，要求采用目前市场主流设备，知名品牌。

3、水箱，要求外形以不锈钢为主体，箱内设海水循环装置、消毒器、智能进水器、液位传感器、排水阀等。

4、智能控制电柜。

**八、标书制作说明及要求：**

**标书由各参标单位实地查看后，自行制作，一式两份。**投标单位将投标书密封、并在封口处加盖单位印章，参加现场投标。标书在2018年4月26日上午9:00现场提交给综合评审组。

标书中应包括以下基本内容：

1、各参标单位根据学校要求提供详细、合理的配置方案；

2、设备报价单。所用设备、材料要标注详细的品牌名称、规格型号及材质厚度、价格、标准、生产厂商等等。

3、售后服务承诺；

4、其他需要说明的事项或特殊优惠条件在标书中注明。

**九、综合评标时间、地点**

**1、综合评标时间：2018年4月26日9:30分。**

2、综合测评地点：昆明-广播电视大学三楼会议室。

**十、评标流程**

第一阶段：投标企业按学校要求制作投标文件，密封盖章。所有投标单位在综合测评现场同时提交投标文件。 第二阶段：综合评标前，学校按照抽签顺序，组织企业陈述本企业投标方案、亮点、以及其他需要说明的事项，每个投标单位陈述时间为十分钟内。 第三阶段：学校评标议标小组，综合测评打分，出评标结果,确定中标者。第四阶段：中标信息于4月27日在学校网站上公告。

学校与中标者商议供货细节要求，签订供货合同。合同项目不允许分包、转包。

**十一、履约保证金：**

为了保证本次厨房设备采购工作正常有序的进行，中标单位于中标信息公布后三日内，向学校交纳一万元的履约保证金，供货合同全部履行结束时退还。不时交纳履约保证金的，视为放弃此次投标。

**十二、监督电话: 0871--63364372**

 昆明广播电视大学（昆明开放学院）

 2018年4月18日